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Срок гарантии: 12 месяцев. 

Условия доставки: до склада транспортной компании в Благовещенске.

Срок поставки: в наличии. 

Цена: , с учетом НДС.
Подготовлено для: 
От  сотрудника ТДК: Жданова Ивана  
Тел: +7 (423) 200-19-60
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          Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd. — ведущий китайский производитель подъемно-транспортного и складского оборудования под маркой Xilin. Одних только гидравлических тележек выпускается более миллиона в год, а вся складская техника Xilin поставляется в 145 стран мира. В начале 1991 года компания Ningbo Ruyi стала первой из производителей и экспортеров в Китае, получившей TUV / GS / CE сертификат для ручных тележек. С 2004 года действует совместное предприятие Ningbo Ruyi с Jungheinrich AG. 
www.xilin.com
656 North Taoyuan Road,

Ninghai ,Zhejiang, 310006 P.R.China

Основные технические характеристики
	Модель
	 
	CDDR15-II

	Серийный номер
	№
	

	Грузоподъёмность
	кг
	1500

	Тип
	 
	самоходный

	Остаточная грузоподъёмность
	кг
	700

	Высота подъема вил
	мм
	4500

	Тип мачты
	 
	трехсекционная

	Емкость АКБ
	В/Ач
	24/240

	Тип управления 
	 
	сопровождаемый

	Центр тяжести
	мм
	600

	Собственный вес 
	кг
	1370

	Скорость подъёма вил с нагрузкой/без нагрузки
	м/с
	0.11-0.15

	Скорость опускания вил с нагрузкой/ без нагрузки
	м/с
	0.12-0.12

	Мотор на перемещение 
	кВт
	1,2

	Мотор на подъем
	кВт
	3

	Общая длина
	мм
	1950

	Общая ширина
	мм
	820

	Общая высота
	мм
	2050

	Высота в разложенном состоянии
	мм
	5030

	Фри лифт
	мм
	1570

	Ширина вил
	мм
	570

	Размер вилы (в/ш/д)
	мм
	60/180/1070

	Радиус разворота
	мм
	1575

	Ширина прохода с поддоном (AST)
	мм
	2420

	Материал колёс
	 
	полиуретан

	Количество колёс
	шт
	1X+1/4

	Размер роликов
	мм
	80x84

	Размер приводного колеса
	мм
	250x70
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ОПИСАНИЕ
Вся линейка оснащена экономичными и надёжными асинхронными электродвигателями (АС). Данные двигатели не имеют в своей конструкции токосъемных щеток, что исключает их истирание и как следствие необходимость их замены. Асинхронный двигатель не требует обслуживания, и в сравнении с традиционными коллекторными, имеет больший КПД. 


Особенности: 
· Двух мачта с возможностью свободного хода.

· Электромагнитный тормоз.
· Тяговый асинхронный двигатель.

· Батарея высокой емкости 240 Ah.

· Интеллектуальная система датчиков для безопасной работы.

Комплектация: 

· Самоходный штабелер.

· Паспорт.

· Зарядное устройство
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  БЛАГОДАРИМ, ЧТО ВЫ С НАМИ!






